**安徽交运集团汽车销售有限公司中巴车皮卡车越野车商务车轿车采购**

询 比 文 件

采 购 人： 安徽交运集团汽车销售有限公司

日 期： 2021 年 5 月 22 日

目 录

[第一章 采购公告](#_Toc6425_WPSOffice_Level1)

[第二章 供应商须知](#_Toc3807_WPSOffice_Level1)

[第三章 评审办法](#_Toc18182_WPSOffice_Level1)

[第四章 合同内容](#_Toc10990_WPSOffice_Level1)

[第五章 采购需求及清单](#_Toc21707_WPSOffice_Level1)

[第六章 响应文件格式](#_Toc9834_WPSOffice_Level1)

# 采购公告

## 项目简介

1.1 项目名称： 安徽交运集团汽车销售有限公司车辆采购

1.2 采 购 人： 安徽交运集团汽车销售有限公司

1.3 项目概况： 采购3台中巴车，2台皮卡，5台越野车，1台商务车，1台轿车

## 采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购范围：

1. 采购汽油国六AT中轴12座中顶M2客车冰白带(带护裙仿皮座椅）

2. 采购MAXUS T70皮卡汽油 四驱长箱高底盘

3. 采购传祺GS4 270T自动智联科技版

4. 采购上汽G20 2.0汽油自动豪华版

5. 君越2021款552T豪华型

2.4 合同包划分： 5个合同包（其中，采购汽油国六AT中轴12座中顶M2客车冰白带(带护裙仿皮座椅） 3辆为1包；采购MAXUS T70皮卡汽油 四驱长箱高底盘 2辆 为2包；采购传祺GS4 270T自动智联科技版越野车 5辆为3包；采购上汽G20 2.0汽油自动豪华版 1辆为4包 采购 君越2021款552T豪华型 1辆为5包 )

2.5 最高限价： 1包控制价75万元， 2包控制价36万元， 3包控制价75万元， 4包控制价20万元, 5包控制价20万（含车辆购置税）

2.6 计划交货期： 合同签订之日起30个日历天内。

2.7 每个供应商对合同包进行分开报价。

## 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：

①供应商应具备本次采购品牌车辆的销售资质，具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

②供应商应为本次采购品牌车辆的制造商或代理商，代理商应具备制造商直接授予的代理授权书\_。

（2）业绩最低要求：

近2年（时间以响应文件递交截止日期为准）具备本次采购品牌销售业绩，销售车辆不得少于50台。

（3）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人未有行贿犯罪行为；

⑥其他要求：没有法律法规规定的其他违规情形。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

## 询比文件的获取

供应商应在递交响应文件的截止时间前登录安徽交运集团网站（http://www.ahjyjt.com.cn/），选择所参加的合同包，自行下载询比文件及相关资料。

## 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为 2021 年 5月 28 日 10 时 00 分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于 2021 年 5 月 28 日 10 时 00 分至递交的截止时间前将响应文件递交至 合肥市胜利路35号，交通饭店三楼 汽车销售有限公司 （地点）。

## 响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于\_\_交通饭店三楼会议室\_\_（地点）组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

## 响应保证金

本项目不收取响应保证金。

## 发布公告的媒介

本次采购公告在安徽交运集团网站（http://www.ahjyjt.com.cn/）上发布。

## 采购人联系方式

采 购 人： 安徽交通集团汽车销售有限公司

地 址： 合肥市胜利路35号 交通饭店

邮政编码： 230011

联 系 人： 张倩

电 话：13956910769

电子邮箱： ahjyxs@163.com

2021 年 5 月 22 日

# 第二章 供应商须知

1. 总则

1.1 质量要求

本合同包的质量要求：\_\_符合国家标准\_\_。

1.2 供应商资格要求

1.2.1供应商应具备承担本合同包供货的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告/采购邀请书第3.1款要求。

1.2.2 其他要求：无 。

1.3 费用承担

供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

1.4 保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6 踏勘现场

供应商自行踏勘现场且费用自理。

1.7 分包

分包。

1.8 偏差

1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

2. 询比文件

2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求及清单；

（6）响应文件格式。

根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 询比文件的澄清与修改

2.2.1供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前通过递交书面质疑函要求采购人对询比文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

3. 响应文件

3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）已标价的报价清单；

（4）供应商基本情况；

（5）近年类似业绩情况；

（6）信誉情况；

（7）技术性能（质量）指标描述；

（8）供货方案；

（9）其他材料。

3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，供应商应提供增值税发票。

3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写报价清单相应表格。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.5款。

3.2.4本项目的报价方式为（单价/总价）。

3.2.5 报价的其他要求：无。

3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

3.4资格审查资料

供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.5响应文件的编制

35.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.5.2 响应文件应当对询比文件有关交货期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.5.3响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）响应文件正本一份，副本一份。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订。

4. 响应文件的递交

4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

供应商名称：

(项目名称) 第 合同包响应文件

在 年 月 日 时 分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

5. 启封

5.1 启封时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告/采购邀请书”第6条的规定进行启封。

供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

5.2启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封：

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

（3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、交货期、响应保证金递交情况及其他内容；

（4）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在启封记录上签名确认；

（5）启封结束。

5.2.2供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

6. 评审

6.1评审小组

评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3~7人（单数）。

6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

7. 合同授予

7.1成交候选人公示

采用公开询比方式采购的项目，公示期不得少于2日。

7.2评审结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

7.3成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比文件要求提交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9 投诉

供应商或其他利害关系人认为询比活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

# 第三章 评审办法

评审办法前附表（最低价法）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人  排序方法 | 按评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人：  ☑评审价相等时，以递交响应文件在前的优先。  □\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | | **评审因素** | **评审标准** |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书（如有）一致 |
| 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
| 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.5.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉 | 符合第二章“供应商须知”第1.2.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
| 交货期 | 符合第一章“采购公告”规定 |
| 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1项规定 |
| 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
| 权利义务 | 符合询比文件规定 |
| 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告”规定 |
| 联合体 | 未以联合体形式报价 |
| 分包 | 没有分包 |
| 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。  （2）已标价的报价清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。  （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。  （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。  （5）供应商按采购人提供的书面报价清单填写了报价，且未修改报价清单说明、数量等实质性内容。  （6）已标价报价清单中未更改询比文件确定的暂列金额。 |
| 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | | **量化因素** | **量化标准** |
| 2.2 | 详细评审标准 | 评审价计算 | 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） |
| 需要补充的其他内容：  …… | | | |

1. 评审方法

本次评审采用经评审的最低价法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件，按照评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。如报价相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

3.1.2 响应文件中填报的报价、交货期、质量标准前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

3.2 详细评审

评审小组按本章第2.2款规定进行评审价排序。

3.3 否决响应文件的其他情形

评审小组应对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

3.4 响应文件的澄清和说明或补正

3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.5 评审结果

评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

（一）采购项目基本情况

（二）采购过程回顾

（三）评审小组成员名单

（四）询比评审工作

1、评审办法

2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

3、详细评审情况（供应商的评审价评审情况）

4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

5、推荐候选供应商排序

（五）需要说明的其他事项

（六）评审附表

1、响应文件开启记录表

2、评审表格

# 第四章 合同内容

货物采购类合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就甲方委托乙方提供 车辆 供货服务的有关事宜达成如下协议：

**1.货物采购内容**

1.1甲方委托乙方提供的货物类别、品牌型号、数量和价格如下表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 颜色 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1.2上述费用包括货物的原材料、生产、包装、运输、保险、安装调试试运行及所需的附属材料（如需）、报检验收、利润、税费等一切相关费用。

**2.质量要求**

乙方应保证所供货物的技术指标符合国家有关标准及甲方的质量技术要求，保证其货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在规定质量保证期内，乙方应对由于工艺或材料的缺陷而产生的缺陷负责，在“三包有效期内”对甲方承担三包责任。

**3.保修期限**

乙方所供货物的保修期限为： 。

**4.交货地点：** 。

**5.供货期限**

本项目供货期限为： ；自 年 月 日起至 年 月 日止。

**6.付款方式**

所购车辆送到询价单位指定交付地点经验收合格并开具机动车销售增值税专用发票，车辆交接验收完成后10个工作日内，按合同约定的价格进行一次性支付。

**7.权利瑕疵担保**

7.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

7.2乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向对方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

7.3乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

7.4如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

7.5如货物需要乙方负责安装的，乙方承担验收合格前发生的安全责任。

**8.包装规定**

8.1包装要求及费用负担：乙方所售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输，防潮，防震，防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵甲方指定地点。

8.2每一个包装箱内应附有出标准配置的有关技术，质量，三包等资料。

**9.验收及安装**

9.1由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

9.2如检验不满足采购文件要求或不能按照国家标准正常使用，由乙方返工。如再次检验不合格，甲方有权取消合同。

9.3乙方提供的货物，需提供相应的货物质量合格证书和说明书。乙方交货必须严格按照合同约定的产品规格、型号要求，否则甲方有权拒收。收货后发现返修率达到 %以上的，甲方有权终止合同。

**10.售后服务**

10.1乙方承诺的售后服务按照响应文件的服务承诺方案实施。

10.2货物售后服务质量技术标准：按国家新“三包”规定执行，如有质量问题7天内包退，15天内包换。

10.3货物出现产品故障时，售后响应时间为 。

10.4售后服务由乙方全权负责，成立专门售后服务小组，保证提供完善的售后服务。售后联系人： 。

**11.违约责任**

11.1因乙方原因不能按照约定期限交货并完成安装（如需）的，应承担违约责任。即每逾期一天须向甲方支付逾期货物价款 %的违约金，延期超过 日的，甲方将解除合同并要求乙方赔偿逾期损失。

11.2乙方交付货物不符合相关质量标准的，乙方负责包修包换，其中修理三次仍不能正常使用的，乙方同意按退货处理。乙方保修包换设备及退货退款的，应当在 日内完成，不能按约定完成的，每天按相应货物价款的 %的标准向甲方支付违约金。

11.3乙方货物运输、安装、调试、试运行等过程中对自身或他人造成的任何人身或财产损失，均全部由乙方负责。

11.4乙方所交付货物侵犯第三方权益的，应承担由此给甲方造成的一切损失，并承担一切后果。

11.5若发生其他违约情形，违约方应赔偿由此给对方的损失。如属双方过失，应各自承担相应责任。

11.6乙方必须保证甲方在使用乙方提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议，如果有任何因甲方使用乙方提供的货物而提起的侵权指控，乙方依法承担全部责任。

**12.合同的变更**

12.1在合同履行过程中，供货价格不随任何因素发生变化。

12.2在合同履行过程中，甲方有权调整供货数量。如增加或减少供货数量时，甲方应提前 日通知乙方。对增加供货数量的，乙方应在在接到甲方补单通知后 日内将增加的货物按本合同价格及相关质量要求及时供货到位。

**13.不可抗力**

一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。

**14.争议解决方式**

本合同项下所发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意按照依法向人民法院提起诉讼解决。

**15.其他条款**

15.1本合同自双方签名盖章之日起生效。本合同及附件共 页，一式 份，具有同等法律效力，其中甲方 份，乙方 份。

15.2本项目采购文件、响应文件、成交通知书以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

15.3本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

15.4其他约定： 。

甲方： (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人： (签名)

年 月 日

乙方： (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人： (签名)

年 月 日

# 第五章 采购需求及清单

**（1）新全顺汽油国六AT中轴12座**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 车型 |  |  | **中轴中顶** |
|  |  |  | **汽油 Gas** |
| **车身参数** |  |  |  |
| **尺寸参数** | 外部尺寸  （长\*宽\*高） | 长(mm) | 5341 |
|  |  | 宽(mm) | 2032 / 2272(带后视镜) |
|  |  | 高(mm) | 2407 |
|  | 内部尺寸  （长\*宽\*高） | 长(mm) | 2922 |
|  |  | 宽(mm) | 1720 |
|  |  | 高(mm) | 1735 |
|  | 侧拉门宽度(mm) |  | 1030 |
|  | 尾门宽度(mm) |  | 1404 |
|  | 尾门高度(mm) |  | 1706 |
|  | 轴距（mm） |  | 3300 |
|  | 最小离地间隙（mm） |  | 148 |
|  | 前轮距（mm） |  | 1736 |
|  | 后轮距（mm） |  | 1720 |
|  | 轮胎规格 |  | 215/65R16C |
| **重量参数** | 整备质量 |  | 2178/2229 |
|  | 总质量 |  | 3300 |
| **性能参数** |  |  |  |
| **动力性** | 最高安全车速（km/h） |  | 156 |
| **经济性** | 百公里油耗(90km/h等速) |  | 10.1L/10.5L |
| 排放 |  |  | 国VI |
| 最小转弯半径（m） |  |  | 6.5 |
| **发动机** | 型号 |  | ECOBOOST4G20B6L |
|  | 形式 |  | 直列、四缸、增压中冷、高压共轨 |
|  | 排量(L) |  | 1.997 |
|  | 最大功率(Ps/rpm) |  | 202/5500 |
|  | 升功率（Kw/L） |  | 74.5 |
|  | 最大扭矩(N·M/rpm) |  | 300/3000 |
|  | 油料标准 |  | 国VI 93号（京92号）汽油 |
|  | 油箱容积(L) |  | 80 |
| 变速器 |  |  | 5 SPD VXT75/6速手自一体 |
| 制动系统 |  |  | 前盘后盘 |
| 悬挂系统 |  |  | 前悬麦弗逊独立悬挂，  后悬钢板弹簧非独立悬挂 |
| 转向系统 |  |  | 液压助力转向 |
| 驱动方式 |  |  | 前置前驱 |
| **外观配置** |  |  |  |
|  |  |  | **客车**  **10-12座** |
| 行李箱容积(m³) |  |  | 1.84/0.44 |
| 全轮罩 |  |  | S |
| 钢轮 |  |  | S |
| 铝合金轮毂 |  |  | O |
| 电动后视镜 |  |  | O |
| 前后挡泥板 |  |  | S |
| 尾门形式 |  |  | 对开门 |
| 后雨刷 |  |  | - |
| 豪华镀铬迎宾踏板 |  |  | S |
| 推拉窗 |  |  | O |
| **内饰配置** |  |  |  |
| 座椅材质 |  |  | 针织/仿皮 |
| 驾驶员座椅6向手动调节功能 |  |  | S |
| 副驾驶员座椅4向手动调节功能 |  |  | S |
| 后排座椅椅背手动调节 |  |  | S |
| 一体化中控台造型 |  |  | S |
| 前门窗 |  |  | 电动 |
| 内后视镜 |  |  | S |
| 室内前顶灯 |  |  | S |
| 室内后顶灯 |  |  | S |
| AUX端口 |  |  | S |
| USB充电 |  |  | S |
| 橡胶绝缘地板 |  |  | S |
| 前排安全带高度调节 |  |  | S |
| **安全/防盗配置** |  |  |  |
| 全金属封闭承载式车身 |  |  | S |
| 驾驶员安全带未系提醒（预警器） |  |  | S |
| ISOFIX儿童座椅接口 |  |  | - |
| 驾驶员座安全气囊 |  |  | S |
| 副驾驶座安全气囊 |  |  | O |
| 全座头枕及安全带 |  |  | S |
| 倒车雷达 |  |  | S |
| ESP |  |  | S |
| 胎压监测 |  |  | S |
| 前挡间歇式多段可调雨刷 |  |  | S |
| 中控锁 |  |  | S |
| 遥控器 |  |  | S |
| 高位制动灯 |  |  | S |
| **舒适配置** |  |  |  |
| 立体声收音机 |  |  | S |
| 前后冷暖空调 |  |  | S |
| 多角度调节出风口 |  |  | S |
| **颜色定义** |  |  |  |
| 内饰 |  |  | 睿享灰 |
| 车身外观颜色 |  |  | 冰白/闪耀银 |
|  |  |  |  |
| **备注：** | **S 为标配， O 为选配， — 为不提供此项配置， 具体以实车配置为准。** |  |  |

2、MAXUS T70皮卡汽油

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T70汽油2.0T（国6b）** | | **自动四驱长箱尊享版** | |
| **颜色** | | **工程黄** | |
| 变速箱 | | 8AT | |
| 配置版本 | | 精英 | |
| 整车参数 | 长箱 长/宽/高（mm） | 5680X1900X1809 | |
|  | 长箱尺寸（mm） | 1800X1510X530 | |
|  | 轴距（mm） | 3470（长箱） | |
|  | 燃油类型/排量 | 汽油/ 2.0T | |
| 发动机 | 排放标准 | 国Ⅵ | |
|  | 额定功率 | 157kW | |
|  | 最大扭矩 | 350N·m | |
| 悬架系统 | 悬架型式（前/后） | 双叉臂螺旋独立悬架/全渐变式钢板弹簧非独立悬架 | |
| 安全配置 | 倒车影像 | ● | |
|  | 倒车后雷达 | ● | |
|  | ESP车身稳定控制系统 | ● | |
|  | 上坡辅助 | ● | |
|  | 陡坡缓降 | ● | |
|  | ABS+EBD | ● | |
|  | 后桥差速锁 | ● | |
|  | 驾驶员安全气囊 | ● | |
|  | 副驾驶员安全气囊 | ● | |
|  | 全车三点式安全带 | ● | |
|  | 四轮盘刹 | ● | |
|  | 后窗电加热除霜 | ● | |
| 智能科技配置 | PEPS无钥匙进入及一键启动 | ● | |
|  | ECO/POWER/NORMAL三模驾驶 | ● | |
|  | Car-Link人机智能交互系统 | ● | |
|  | 多功能方向盘 | ● | |
|  | 定速巡航 | ● | |
| 配置版本 | 电子助力转向系统 | ● | |
|  | 防眩目后视镜 | 手动 | |
|  | 触摸大屏 | 10寸 | |
| 舒适娱乐配置 | USB | ● | |
|  | 蓝牙 | ● | |
|  | 空调系统 | 自动空调 | |
|  | 主驾驶座椅调节形式 | 手动6向 | |
|  | 副驾驶座椅调节形式 | 手动4向 | |
|  | 座椅面料 | 高级皮质 | |
|  | 轮胎类型 | 245/70R16铝合金 | |
| 外饰配置 | 卤素大灯 | ● | |
|  | 带透镜卤素大灯 | - | |
|  | LED高位制动灯 | ● | |
|  | 防滚架 | 黑色L型防滚架 | |
|  | 外绳钩 | ● | |
|  | 同色前后保险杠 | ● | |
|  | 满天星格栅+MAXUS标 | ● | |
|  | 外后视镜类型 | 电动带加热同色外后视镜 | |
|  | 货箱宝类型 | 喷涂货箱宝 | |
|  | 天窗 |  |  |
|  | 侧踏步 | ● | |
|  | 前雾灯 | ● | |
|  | 360环视影像 |  | ● |
|  | 行李架 |  | ● |

3、传祺 GS4 270T自动智联科技版

|  |  |
| --- | --- |
| **长 × 宽 × 高(mm)** | 5089 × 1884 × 1822 |
| **轴距(mm)** | 3000 |
| **油箱容积(L)** | 65 |
| **整备质量(kg)** | 2075 |
| **发动机** | 传祺第三代390T缸内直喷涡轮增压发动机 |
| **主要发动机技术** | 全新350bar高压缸内直喷技术、电控可变机油泵技术、低惯量E-Turbo增压技术、GCCS燃烧控制技术、DCVVT双连续可变气门正时技术 |
| **排量(cc)** | 1991 |
| **最大功率/转速(kW/rpm)** | 185/5250 |
| **最大扭矩/转速(Nm/rpm)** | 390/1750-4000 |
| **变速箱形式** | 爱信8速变速箱 |
| **综合工况油耗（L/100km）** | 8.3 |
| **悬挂系统** | 前麦弗逊式独立悬挂/后多连杆独立悬挂 |
| **制动系统** | 前通风盘式/后盘式 |
| **转向系统** | EPS电动助力转向系统 |
| **排放标准** | 国Ⅵ |
| **装备配置** | |
| **威严霸气外观** | |
| **贯穿式凌云翼镀铬前格栅** | ● |
| **光盾式震天翼镀铬前格栅** | ━ |
| **矩阵式LED前大灯(带高度自动调节/延时关闭/未关警示)** | ● |
| **前大灯自动感应开启/关闭** | ● |
| **HMA智能远光灯** | ━ |
| **流线光导LED日间行车灯** | ● |
| **横向贯穿式LED组合尾灯** | ● |
| **飞翼式扰流板带LED高位刹车灯** | ● |
| **外后视镜集成LED转向灯** | ● |
| **外后视镜集成LED迎宾照明灯** | ━ |
| **外后视镜电动调节** | ● |
| **外后视镜电加热功能/电动折叠/锁车自动折叠** | ● |
| **外后视镜智能记忆功能（与驾驶座联动，带倒车翻转功能）** | ━ |
| **17英寸铝合金轮辋 + 225/60 R17轮胎** | ━ |
| **18英寸璀璨双色铝合金轮辋 + 225/55 R18轮胎** | ● |
| **18英寸律动电镀铝合金轮辋 + 225/55 R18轮胎** | ━ |
| **家族隐藏式D柱设计** | ● |
| **尊贵后排车窗及后挡风隐私玻璃** | ● |
| **车窗上部镀铬饰条+侧裙镀铬饰条** | ● |
| **精致镀铬装饰门把手** | ● |
| **镀铬双边双出排气管饰件** | ● |
| **双侧“L”型电镀饰件及连贯式尾排** | ━ |
| **可变间歇式无骨雨刮+隐藏式后挡风雨刮** | ● |
| **雨量感应式自动雨刮** | ● |
| **MASTER专属车标** | ━ |
| **贵宾礼遇座舱** | |
| **"昼享空间"棕米内饰** | ○ |
| **"摩登绅士"蓝黑内饰** | ○ |
| **游艇式轻奢优雅环抱座舱** | ● |
| **水晶质感电子换挡杆** | ● |
| **真皮方向盘** | ● |
| **四向调节多功能方向盘** | ● |
| **超大尺寸全景双天窗** | ● |
| **内藏式防夹电动天窗** | ● |
| **智能32色可调LED氛围灯** | ● |
| **豪华真皮座椅** | ● |
| **皮/织物混拼座椅** | ━ |
| **驾驶座椅电动6向调节** | ● |
| **驾驶座椅电动8向调节** | ━ |
| **驾驶座智能记忆功能（与外后视镜联动，带迎宾功能）** | ━ |
| **驾驶座4向气动腰靠** | ━ |
| **副驾驶座椅手动4向调节** | ● |
| **副驾驶座椅电动4向调节** | ━ |
| **前排座椅高中低三模式智能加热/通风功能** | ━ |
| **二排尊享独立头等舱座椅** | ● |
| **二排座椅电动腿托** | ● |
| **二排座椅高中低三模式智能加热/通风功能** | ● |
| **二排座椅按摩功能** | ● |
| **二排座椅睡眠头枕** | ● |
| **二排座椅固定式扶手** | ● |
| **二排座椅靠背手动调节** | ● |
| **二排座椅靠背电动调节（带右侧座椅USB接口）** | ━ |
| **二排座椅小桌板（带水杯支架、储物格）** | ━ |
| **三排座椅靠背手动调节** | ● |
| **三排座椅6:4分体折叠翻转** | ● |
| **三排座椅中央头枕** | ● |
| **第二/三排顶置空调出风口** | ● |
| **三区独立控制自动恒温空调（带后排独立空调控制面板）** | ● |
| **AQS空气质量控制系统** | ● |
| **等离子森林氧吧空气净化系统** | ● |
| **车规级CN95高效空调滤芯** | ● |
| **后备箱带12V电源接口/照明灯** | ● |
| **360全方位超静谧车内空间及超低VOC车内环境** | ● |
| **迎宾踏板** | ● |
| **无忧安享智能安全** | |
| **GAC高强度安全车身设计** | ● |
| **前排双安全气囊+前排侧安全气囊** | ● |
| **窗帘式侧气帘** | ● |
| **博世ESP 9.3车辆电子稳定控制系统** | ● |
| **博世ABS防抱死制动系统** | ● |
| **博世EBD电子制动力分配系统** | ● |
| **博世TCS牵引力控制系统** | ● |
| **博世HBA紧急制动辅助系统** | ● |
| **博世HHC上坡辅助系统** | ● |
| **博世HDC下坡辅助系统** | ● |
| **博世RMI防侧翻系统** | ● |
| **定速巡航系统** | ● |
| **智能限速iACC自适应巡航系统** | ━ |
| **ICA集成式巡航系统** | ━ |
| **TJA交通拥堵辅助系统** | ━ |
| **TSR交通标识识别** | ━ |
| **FCW前碰预警系统** | ━ |
| **AEB主动制动辅助系统** | ━ |
| **LDW车道偏离预警系统** | ━ |
| **LKA车道保持辅助系统** | ━ |
| **BSD盲区监测系统** | ━ |
| **LCA变道辅助** | ━ |
| **APA全自动泊车系统** | ━ |
| **RCTA后方车辆穿行警告** | ━ |
| **DOW开门预警** | ━ |
| **高清360°全景泊车影像系统** | ━ |
| **高清180°广角倒车影像系统** | ● |
| **前雷达（2探头）** | ━ |
| **前雷达（4探头）** | ● |
| **4探头后倒车雷达** | ● |
| **TPMS直接式智能胎压监测系统(带行车电脑直接显示功能)** | ● |
| **EPB电子驻车制动系统(带Auto Hold自动驻车功能）** | ● |
| **全车三点式安全带** | ● |
| **前排预紧限力式安全带（高度可调）** | ● |
| **前排双预紧限力式安全带（高度可调）** | ━ |
| **二排预紧限力式安全带** | ● |
| **前排座椅安全带未系灯光提示及报警功能** | ● |
| **ISOFIX儿童安全座椅车身固定装置** | ● |
| **后排车门儿童安全门锁** | ● |
| **发动机防盗锁止系统(带防盗报警功能)** | ● |
| **领先智慧科技** | |
| **12.3英寸全液晶仪表** | ● |
| **7英寸液晶组合仪表** | ━ |
| **10.1英寸全彩液晶中控大屏** | ● |
| **ADiGO智能物联系统** | ● |
| **北斗/GPS双模式在线导航系统** | ● |
| **智慧传祺T-BOX智能手机远程监控安防系统** | ● |
| **广小祺四音区语音系统** | ● |
| **智能手机互联功能** | ● |
| **车载蓝牙免提系统** | ● |
| **手机无线充电功能** | ━ |
| **前排及二排USB充电接口** | ● |
| **10扬声器哈曼Infinity品牌音响（带独立功放）** | ━ |
| **8扬声器高保真音响** | ● |
| **6扬声器高保真音响** | ━ |
| **音响音量随车速调节功能** | ● |
| **四屏互联后排娱乐系统（双10.1英寸液晶显示屏）** | ━ |
| **电动双侧滑门（遥控开启、防夹）** | ● |
| **电动单侧滑门（遥控开启、防夹）** | ━ |
| **手动双侧滑移门** | ━ |
| **手动掀背尾门** | ━ |
| **EasyOpen电动尾门智能感应开启功能** | ● |
| **PEPS无钥匙进入系统** | ● |
| **一键启动系统** | ● |
| **ECO智能化绿色节能模式** | ● |
| **Start-Stop智能节油启停系统** | ● |
| **内后视镜自动防眩目** | ● |
| **主驾驶窗一触式升降带防夹** | ● |
| **副驾驶窗一触式升降带防夹** | ━ |
| 备注：1.“●”表示有此装备；“—”表示无此装备，"○"表示选装； 2.“真皮座椅”主要接触面为真皮，部分为合成皮材质； 3.本产品样本的全部内容，请以实车为准，广汽传祺汽车销售有限公司保留对本型录内容所有最终解释权和修改权。 | |

（4）上汽大通G20 2.0汽油自动豪华版

|  |  |
| --- | --- |
| 参数 | 2.0T汽油自动豪华版 |
| 长\*宽\*高 | 5198\*1980\*1928 |
| 功率 | 165 |
| 扭矩 | 350 |
| 轴距 | 3198 |
| 马力 | 224 |
| 变速箱 | 8档手自一体（8AT) |
| 整车质保 | 3年或6万公里 |
| 驱动方式 | 前置后驱 |
| 后悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 驾驶模式 | 运动、经济模式 |
| 主副驾安全气囊 | 有 |
| 前排侧气囊 | 有 |
| 前后驻车雷达 | 有 |
| 定速巡航 | 有 |
| 电动天窗 | 有 |
| 座椅面料 | 织布 |
| 自动驻车 | 自动驻车 |
| 360全景 | 有 |
| 一键启动 | 有 |
| 主驾驶电动座椅 | 有 |
| 无钥匙进入 | 前排 |
| 多功能方向盘 | 有 |
| 后排独立自动空调 | 有 |
| LED日间行车灯 | 有 |
| 自动头灯 | 有 |
| 雨量感应式雨刷 | 有 |
| 中控液晶屏尺寸 | 12.3英寸 |
| 前/后电动天窗 | 有 |
| 侧滑门形式 | 双侧手动 |
| 液晶仪表尺寸 | 4.2英寸 |
| 外后视镜功能 | 电动调节加热以及调节 |

（5）君越2021款552T豪华型

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一、发动机** | | |
| 发动机制造商和型号 | / | ≤1.5T,≥1.4T |
| 发动机制造时间 | / | 车辆交付使用之日前3个月内制造 |
| 车辆最大扭矩/最大马力 | / | ≤250/≥150 |
| 功率 | Kw | ≥124 |
| 变速箱 | / | 9速HYDRA-MATIC智能变速箱 |
| 最高车速 | km/h | 205 |
| 燃料种类 | / | 汽油 |
| 整车油耗 | L/100km | ≤6.5 |
| 排放依据标准 | / | 国VI |
| 转向形式 | / | EPS车速感应电子动力转向系统或电子 |
| **二、动力传动系统** | |  |
| 驱动方式 | / | 前置前驱 |
| 轴数 | / | 二轴 |
| 轴距 | mm | ≥2905 |
| 汽车底盘制造商和型号 | / | 要求与整车主流车型配套，与整车同源优选 |
| 汽车底盘制造时间 | / | 车辆交付使用之日前3个月内制造 |
| 轮胎规格 | / | 宽≤235/55R17 轮毂半径≤17 |
| 轮胎数 | / | 4 |
| **三、整车性能参数** | |  |
| 支撑系统 | / | / |
| 最大爬坡角度 | / | / |
| 最小离地间隙 | Mm | / |
| 车辆通过性能（涉水深度） | mm | / |
| 最高车速（车辆满载） | km/h | / |
| 驾驶室空调系统 | / | 冷暖空调 |
| 整车噪声水平（距车辆1m处） | dB（A） | 在投标车型公告参数许可范围内 |
| 接近角/离去角 | （ ） | 在投标车型公告参数许可范围内 |
| 驾驶室准乘人数 | 人 | 5 |
| **四、整车尺寸及质量** | | |
| 整车外形尺寸（长×宽×高） | mm | 长≤5026，宽≤1866；高≤1459 |
| 货厢尺寸（长×宽×高）\* | mm | 在投标车型公告参数许可范围内封闭式 |
| 悬挂 | 片 | 前麦弗逊式独立悬挂，后多连杆式独立悬挂 |
| 轮距前/后 | mm |  |
| 整备质量 | kg | ≥1535 |
| 后备箱容积 | L | 523 |
| 邮箱容积 | L | 55 |
| 额定装载质量 | kg | 在投标车型公告参数许可范围内 |
| 汽车底盘整备质量 | kg | 在投标车型公告参数许可范围内 |
| 整车总质量（满油、满水、满员） | kg | / |
| 轴荷前/后 | kg | / |
| 制动方式 |  | 前通风盘式，后盘式 |
| 车身外部颜色 | / | 由招标人在标准色内选定 |
| 车身外部标志 | / | / |
| 内部颜色 | / | 由招标人在标准色内选定 |
| **五、安全配置** |  |  |
| 主/副驾驶座安全气囊 |  | 主有 / 副有 |
| 头部气囊(气帘) |  | 有 |
| 侧气囊 |  | 有 |
| 胎压监测装置 |  | 有 |
| 安全带未系提示 |  | 有 |
| 发动机防盗锁止 |  | 有 |
| 车内中控锁 |  | 有 |
| 遥控钥匙 |  | 有 |
| ABS防抱死： |  | 有 |
| OnStar安吉星助理 |  | 有 |
| 车载4GWI-FI |  | 有 |
| eConnect互联技术 |  | 有 |
| 高德实时导航系统 |  | 有 |
| 车载app互联应用 |  | 有 |
| OTA远程升级 |  | 有 |
| Super ID个人账户 |  | 有 |
| 智能语音识别 |  | 有 |
| 智能手机映射 |  | 有 |
| 安吉星远程遥控 |  | 有 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) |  | 有 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) |  | 有 |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) |  | 有 |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) |  | 有 |
| EHHSA增强型坡道辅助系统 |  | 有 |
| TPMS智能胎压监测系统 |  | 有 |
| SBZA侧盲区预警系统 |  | 有 |
| LCA车道变更辅助系统 |  | 有 |
| RCTA泊车预警系统 |  | 有 |
| 四门自动落锁系统 |  | 有 |
| 行人碰撞主动谈起式引擎盖 |  | 有 |
| 上坡辅助 |  | 有 |
| 自动驻车 |  | **/** |
| 真皮方向盘 |  | 有 |
| 方向盘调节 |  | 有 |
| 多功能方向盘 |  | 有 |
| 泊车雷达 |  | 有 |
| 定速巡航 |  | 有 |
| 无钥匙启动系统 |  | 有 |
| 行车电脑显示屏 |  | 有 |
| 真皮/仿皮座椅 |  | 有 |
| 座椅高低调节 |  | 有 |
| 主/副驾驶座电动调节 |  | 有 |
| 腰部支撑调节 |  | **/** |
| 座椅加热 |  | 有 |
| 后排座椅按比例放倒 |  | 有 |
| 中央扶手 |  | 有 |
| 后排杯架 |  | 有 |
| 蓝牙/车载电话 |  | 有 |
| 中控台彩色大屏 |  | 触控液晶屏 |
| 后排液晶屏 |  | **/** |
| 语音控制系统 |  | **/** |
| 8喇叭以上扬声器系统 |  | 有 |
| LED大灯 |  | 有 |
| LED日间行车灯 |  | 有 |
| LED尾灯 |  | 有 |
| LED高位刹车灯 |  | 有 |
| LED转向灯 |  | 有 |
| 全LED顶衬照明 |  | 有 |
| 外后视镜折叠 |  | 有 |
| 月光白环绕氛围灯 |  | 有 |
| 超大中央储物格 |  | 有 |
| 中央扶手下方储物盒 |  | 有 |
| 后排可折叠中央扶手带杯托 |  | 有 |
| 冷峻黑高级真皮内饰 |  | 有 |
| 飞翼式镀铬进气格栅 |  | 有 |
| 激光大灯 |  | **/** |
| 前雾灯 |  | **/** |
| 大灯高度可调 |  | 有 |
| 自动头灯 |  | 有 |
| 俩片式超大全景天窗 |  | 有 |
| 隐藏式后盖开启按钮 |  | 有 |
| 鲨鱼鳍综合信号接收天线 |  | 有 |
| 全框式车窗镀铬饰条 |  | 有 |
| EYRS电子排档 |  | 有 |
| ANC主动降噪科技 |  | 有 |
| 发动机远程启动 |  | 有 |
| 大灯伴你回家功能 |  | 有 |
| 纳米级防PM2.5空调滤芯 |  | 有 |
| AQS空气质量控制系统 |  | 有 |
| AVL随速音量调节系统 |  | 有 |
| 弯道辅助照明灯 |  | **/** |
| 电动车窗 |  | 有 |
| 车窗防夹手功能 |  | 有 |
| 防紫外线/隔热玻璃 |  | 有 |
| 电动后视镜 |  | 有 |
| 后视镜加热 |  | 有 |
| 遮阳板化妆镜 |  | 有 |
| 间歇式无骨雨刷 |  | 有 |
| 雨量感应雨刷 |  | **/** |
| 后排双USB充电借口 |  | 有 |
| 自动空调 |  | 有 |
| 后排独立空调 |  | 有 |
| 后排出风口 |  | 有 |
| 温度分区控制 |  | 有 |
| 空气净化/花粉过滤 |  | 有 |

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 颜色 | 单价 | 小计 |
| 1 | 中巴车 | 汽油国六AT中轴12座中顶M2客车 | 台 | 3 | 白色 |  |  |
| 2 | 皮 卡 | 上汽大通MAXUS T70皮卡汽油 | 台 | 2 | 白色 |  |  |
| 3 | 越野车 | 传祺GS4 270T自动智联科技版 | 台 | 4 | 白色 |  |  |
| 4 | 越野车 | 传祺GS4 270T自动智联科技版 | 台 | 1 | 黑色 |  |  |
| 5 | 商务车 | 上汽大通G20 2.0汽油自动豪华版 | 台 | 1 | 黑色 |  |  |
| 6 | 轿 车 | 君越2021款552T豪华型 | 台 | 1 | 黑色 |  |  |

**第六章 响应文件格式**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(项目名称) 合同包询比

响 应 文 件

供应商： (全称、盖单位章)

年 月 日

目 录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价的报价清单

四、供应商基本情况

五、近年类似业绩情况

六、信誉情况

一、报价函

(采购人名称)：

1．我方已仔细研究了 第 合同包询比文件的全部内容，愿意以人民币(大写) (小写：¥ )的总报价，交货期 ，按合同约定实施和完成供货及提供相关服务，质量目标达到 。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺按照询比文件规定向你方递交履约担保。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同任务。

(4)我方承诺车辆符合国家入户、上牌标准，如因我方造成的原因

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

供应商： (盖单位章)

法定代表人或委托代理人： (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年 月 日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商： (盖单位章)

年 月 日

2-2 授权委托书

本人 (姓名)系 (供应商名称)的法定代表人，现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称) 合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商： (盖单位章)

法定代表人： (签名)

身份证号码：

委托代理人： (签名)

身份证号码：

年 月 日

三、已标价的报价清单（ 包）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 大写金额： | | | | 小写： |

说明：所报价格即最终价格，已包含裸车价等其他相关费用

报价人（单位签章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

日期：2021年 月 日

四、供应商基本情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | |
| 注册地址 |  | | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | | | |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  | | | |
| 备注 |  | | | |

注：

在本表后应附企业法人营业执照、资质证书（如有）、授权代理证明材料（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。

五、近年类似业绩情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供货地点 |  |
| 业主名称 |  |
| 业主地址 |  |
| 业主电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 供货期 |  |
| 供货型号及数量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、业绩证明材料要求：近2年内销售车辆的合同或其他证明材料。

3、如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

六、信誉情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 供应商情况说明 |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商： (盖单位章)

年 月 日